| ### Difuzoarele coaxiale pentru bărci de 5 inch (12.7 mm) Difuzoarele coaxiale pentru bărci PNI BTA500 sunt proiectate special pentru a oferi performanțe acustice excelente în medii maritime, unde condițiile sunt adesea dificile. Cu un design compact și robust, aceste difuzoare includ un con de 5 inch (12.7 mm) realizat din material ABS rezistent, ceea ce asigură o durabilitate crescută în fața umezelii, salinității și vibrațiilor specifice utilizării pe ambarcațiuni.
### Sistem audio cu 2 căi Sistemul audio este de tip 2-way, oferind un sunet echilibrat și clar printr-o combinație eficientă între difuzorul midrange și tweeterul de 30 mm realizat din material PEI. Wooferul, construit cu un con din polipropilenă (PP), contribuie la redarea unor frecvențe joase clare și puternice, adăugând profunzime experienței audio la bordul ambarcațiunii. |
| ### Putere maximă 100W Cu o sensibilitate de 86 dB/W/m, difuzoarele PNI BTA500 asigură un răspuns acustic bun chiar și la puteri reduse, fiind potrivite pentru sistemele audio marine care nu dispun de amplificatoare de putere mare. Puterea RMS de 15W și cea maximă de 100W le permit să redea sunetul cu dinamism și claritate, fără distorsiuni semnificative la volume ridicate.
### Protecție la apă IP68 Un aspect esențial al acestui model este protecția la apă certificată IP68, ceea ce înseamnă că difuzoarele sunt complet etanșe și pot rezista scufundării temporare în apă. Această caracteristică le face ideale pentru montajul în bărcile de agrement, skijeturi sau alte vehicule nautice, unde expunerea la apă este inevitabilă. |