| ### ASQ Reglabil O inovatie in segmentul CB, squelch-ul automat (ASQ) reglabil, ofera maximul de confort chiar si pentru cei mai pretentiosi utilizatori de statii radio CB auto. Daca pana acum eram obisnuiti cu activarea/dezactivarea ASQ-ului, acum PNI aduce functia de reglaj a acestuia, functie care permite eliminarea a pana la 100% a interferentelor, zgomotelor de fond si bruiajelor din banda CB.
### Buton ASQ pe microfon Pentru un confort sporit la volan, PNI a pozitionat butonul de activare/dezactivare squelch automat (ASQ) pe microfon. Pe langa acest buton gasim pe microfon si butoane sus/jos pentru schimbarea canalelor, astfel nu veti mai fi nevoit sa va luat ochii de la drum pentru a opera aceste functii principale. |
| ### Dimensiuni reduse Puteti utiliza produsul in orice masina, deoarece este una din cele mai mici statii CB de pe piata. Robusta si cu un design placut, poate fi asezata in orice locatie: cotiera, bord, intre scaune, fara a incomoda sau deranja.
### Comutator blocare taste Statia radio CB PNI Escort HP 8000L are pe panoul frontal un comutator ce permite selectarea canalului de urgenta (19), a modului normal de functionare (CH) si activarea functiei de blocare taste (L), functie utila in situatiile cand se doreste evitarea atingerii accidentale a tastelor statiei. |
| ### Performante antena CB PNI ML70 Performanta produsului este strans legata de caracteristicile tehnice pe care le are antena in conditii ideale de montaj si utilizare: SWR <= 1.2, putere maxima aplicata 200 W, impedanta 50 Ohmi, otel inoxidabil etc.
### Distanta de comunicare Distanta de comunicare reprezinta un alt factor decisiv in achizitia si utilizarea unei antene CB. Astfel, distanta de comunicare de maxim 9 km se atinge in conditii ideale de lucru: antena calibrata, camp deschis fara obstacole, statia cu putere maxim legal admisa de 4W si cu o receptie standard. Orice obstacol cum ar fi: dealuri, munti, cladiri, pereti pot duce la micsorarea acestei distante. |
| ### Lungime antena Lungimea antenei este un factor foarte important ce poate influenta distanta de comunicare. Astfel, cu cat antena este mai lunga, cu atat este mai mare raza de actiune. Antena PNI ML70 are o lungime de 70 de cm (baza magnetica inclusa).
### Baza magnetica Baza magnetica PNI 145/PL din pachet este prevazuta cu un cablu de 4 m, suficient pentru asezarea antenei pe cupola, are un diametru de 145 mm si un magnet puternic ce ofera antenei stabilitate chiar si la viteze mari. |
| ### Pachet complet Acest kit este gata de montaj avand in pachet: antena, baza magnetica cu cablu si mufa PL259, imbus pentru calibrare. Tot ce trebuie sa faceti este sa montati antena pe baza magnetica, sa o conectati la o statie radio CB si sa ii faceti o calibrare pentru a o utiliza la performante maxime.