| ### Conector RJ45 pentru cablu S/FTP CAT7 Conectorul PNI RJ45 este perfect pentru realizarea unei conexiuni Ethernet cu un cablu de retea ecranat sau cablu de instalare. Este compatibil cu cablu CAT7 cu firele interne intre 1.1mm-1.5mm. Conectorul RJ45 CAT7 se conecteaza usor si sigur la PC, laptop, modem, set-top box (STB), imprimanta, router, hub, ADSL etc.
### Protectie metalica Datorita carcasei metalice, conectorul RJ45 garanteaza viteze de transfer pana la 10Gbps, asigura o transmisie mai buna a datelor si o putere mai mare a semnalului decat un conector neprotejat. |
| ### Design durabil Conectorul Ethernet RJ45 CAT7 este proiectat cu o extensie speciala pentru fixarea cablului, extensie ce poate fi adaptata grosimii cablului pentru a asigura stabilitatea conexiunii cablu-mufa. Conectorii auriti asigura atat o transmisie mai buna cat si protectie la oxidare.
### Instalare simpla Cu piesa speciala inclusa puteti usor urmari secventa firelor si aranjarea lor corecta dupa standardele T568A sau T568B. |